**二氧化碳泵技术参数**

1、设计小巧，操作简单，具有流速控制按钮，确保内镜下微创治疗的安全。

2、支持直接连接医院的二氧化碳气体，具备两级减压和杂质过滤装备。

3、支持无缝兼容所有品牌内镜主机。

4、送气气压：≥45KPa。

5、一键式开关操作，压力显示，自动送气的计时功能。