**远程会诊移动查房车技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备** | **技术参数** | |
|  |  | 1.外形尺寸 | 限制高宽度，方便进出病房。 |
| 2.工作台面、把手 | 采用坚固耐用，耐消毒剂擦拭抑菌材质。 |
| 3.立柱升降 | 工作台面可高低升降，可靠、耐用。 |
| 4.显示器支架 | 支持双显示水平置放，位置可调、牢固。 |
| 5.线缆舱 | 整车线缆隐藏式设计。 |
| 6.脚轮 | 4个万向脚轮；2个前轮带前后刹车功能。 |
| 7.制动 | 脚踏式制动。 |
| 8.挂件 | 手消液放置架。 |
| 9.电池位置 | 有电池嵌入车体底部位置，能保持平衡。 |
| 10.设备安全 | 整车符合国家电气设备安全标准。 |
| 2 | 主机参数 | 1.CPU | ≥酷睿Intel i3-10100F。 |
| 2.内存 | ≥8GB。 |
| 3.固态硬盘 | ≥500GB。 |
| 4.显示器 | **2**台,尺寸≥21.5"，分辨率≥1920×1080。 |
| 5.无线网卡 | 支持2.4G/5G双频,支持802.11 a/b/g/n/ac。 |
| 6.以太网卡 | 10/100/1000Mbps x 1。 |
| 7.接口 | USB2.0≥3，USB3.0≥2。 |
| 8.显卡 | 支持双屏输出，HDMI ≥1；VGA≥1。 |
| 9.声卡 | 标准音频接口。 |
| 10.键盘、鼠标 | 标准键盘、鼠标。 |
| 11.机箱、电源 | 标准机箱。电源:ATX标准，功率:≥300W。 |
| 3 | 音、视频 | 1.摄像头 | 4K超高清，3倍以上光学变焦，自动聚焦。 |
| 2.云台 | 可360度旋转，摄像头能牢固放置。 |
| 3.全向麦克风 | 音响和麦克风二合一，360度拾音全指向性麦克风，有回声抵消功能，无啸叫，能牢固放置。 |
| 4 | 电池 | 1.电池电芯 | 磷酸铁锂。 |
| 2.循环次数 | ≥2000次。 |
| 3.充电时间 | 充满电时间≤6小时。 |
| 4.使用时间 | 连续使用≥6小时。 |
| 5.电源线 | 采用外置插拔线缆，可取下收纳保管。 |
| 6.电源开关 | 电源开关位于台面后方，能防止误触。 |
| 7.电源管理 | 有充放电管理,能显示电量。 |
| 8.漏电保护 | 具有外壳对地漏电电流保护和电击保护功能。 |
| 9.电源保护 | 有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能。 |
|  |  |  |  |