电脑非接触式眼压计技术参数

1. 测量范围：0--60mmhg
2. 测量量程：30mmhg 60mmhg
3. 测量精度：1mmhg
4. 工作距离：≧11mm
5. 测量气流量：气流压力符合国家标准
6. 对焦方式：手动、自动
7. 显示方式：彩色液晶显示屏
8. 颌托功能
9. 工作台：电动升降台
10. 输出方式：快速热敏打印机